1. 개정이유 및 주요내용

「조세특례제한법」제118조에 따르면 「신에너지 및 재생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급촉진법」제2조제1호에 따른 신ㆍ재생에너지의 생산용 기자재 및 이용기자재 중 국내에서 제작하기 곤란한 물품으로서 기획재정부령으로 정하는 물품에 대하여는 관세를 경감할 수 있도록 규정하고 있는바, 이에 따라 관세경감 대상이던 52개 품목 중 국내제작이 가능하게 된 태양열 온수 축열탱크 등 2개 품목을 관세경감 대상에서 제외하고, 태양열 흡수판 등 31개 품목을 새로 추가하는 한편, 일부 관세감면 대상물품의 규격을 조정하여 총 81개의 물품에 대하여 관세를 경감하려는 것임.

2. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 지식경제부 등과 합의되었음

라. 기      타 : 입법예고(2008. 12. 9. ～ 12. 22.) 결과, 특기할 사항 없음

기획재정부령 제       호

조세특례제한법 제118조의 규정에 의한 관세경감에 관한 규칙 일부개정령안

조세특례제한법 제118조의 규정에 의한 관세경감에 관한 규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 제3호를 별지와 같이 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2009년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(적용례) 이 규칙은 이 규칙 시행 후 최초로 수입신고되는 물품부터 적용한다.

[별지]

3. 신ㆍ재생에너지의 생산용기자재 및 이용기자재

- 신ㆍ재생에너지의 생산용기자재 및 이용기자재(해당 기자재의 제조용 기계 및 기구를 포함한다)로서 다음에 정하는 물품(지식경제부장관 또는 지식경제부장관이 지정하는 기관의 장이 규격 및 용도를 확인하는 것으로 한정한다)

가. 태양열에너지 생산용기자재 및 이용기자재

품목순위	품 명	규격 및 용도
1	저철분 유리 (Low Iron Glass)	태양열 집열기 제조용으로서 철분함량이 0.06퍼센트 이하이고, 두께가 5밀리미터 이하이며, 스펙트럼 투과율(Spectrum Transmission)이 90퍼센트 이상인 것으로 한정한다.
2	유리관 (Solar Glass Tube)	태양열 집열기 제조용으로서 지름이 15밀리미터 이상 150밀리미터 이하이고, 두께가 2밀리미터(㎜) 이상 5밀리미터 이하인 단일 유리관으로 한정한다.
3	진공관식 집열기 2중 유리관 (Evacuated Solar Collector Tube)	태양열 집열기 제조용으로서 지름이 15밀리미터 이상 150밀리미터 이하이고, 유리간 간격이 3밀리미터 이상 7밀리미터 이하이며, 두께가 2밀리미터 이상 5밀리미터 이하이고, 진공도가 10-3토르 이하인 것으로 한정한다.
4	태양열 흡수판 (Absorber Plate for Solar Collector)	동판 또는 알루미늄판에 진공증착한 태양열 집열기 제조용으로서 태양열 흡수율이 92퍼센트 이상이고, 태양열 방사율이 7퍼센트 이하이며, 두께가 0.1밀리미터 이상인 것으로 한정한다.

나. 태양광에너지 생산용기자재 및 이용기자재

품목순위	품 명	규격 및 용도
1	저철분 유리 (Low Iron Glass)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 태양전지 모듈 제조용으로서 철분함량이 0.06퍼센트 이하이고, 두께가 5밀리미터 이하이며, 스펙트럼 투과율(Spectrum Transmission)이 90퍼센트 이상인 것 2. 박막 태양전지 제조용으로서 철분함유량이 0.06퍼센트 이하이고, 피라미드 및 분화구 형태의 투명 전도막이 0.4마이크로미터 이상의 두께로 증착된 것
2	이브이에이(EVA) 시트 (Ethylene Vinyl Acetate Sheet)	태양전지 모듈 제조용으로서 태양광의 투과율이 90퍼센트 이상이고, 밀도가 세제곱센티미터당 0.93그램 이상이며, 두께가 0.2밀리미터 이상 1.2밀리미터 이하인 것으로 한정한다.
3	성능 측정기 (Photovoltaic Tester)	태양전지 또는 태양전지 모듈의 성능을 측정하는 것으로서 개방전압ㆍ단락전류ㆍ최대전력ㆍ최대전압 및 최대전류를 측정할 수 있고, 측정자료를 확인할 수 있는 것으로 한정한다.
4	태양전지 모듈 보호판 (Photovoltaic Backsheet)	태양전지 모듈 제조용으로서 두께가 0.1밀리미터 이상 0.4밀리미터 이하이고, 두께에 대한 치수안정도(Dimensional Stability)가 2퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
5	태양전지 리본 (Photovoltaic Ribbon)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 주석, 은, 구리 또는 납으로 코팅된 태양전지 모듈 제조용으로서 두께가 0.1밀리미터 이상이고, 폭이 1.5밀리미터 이상인 것 2. 박막태양전지 제조용으로서 폴리에스테르(Polyester) 재질이고, 두께는 0.04밀리미터 이상이며, 폭은 5밀리미터 이상인 것
6	라미네이터 (Laminator)	태양전지 모듈 제조용으로서 유리, 이브이에이 시트(Ethylene Vinyl Acetate Sheet), 태양전지 및 백시트를 가열압착(Laminating) 할 수 있는 것으로 한정한다.
7	태빙머신(Tabbing Machine) 또는 와이어본딩기	태양전지 모듈 제조용으로서 태양전지 리본을 이용하여 태양전지와 태양전지를 연결하여 스트링(String)을 제작하는 것으로 한정한다.
8	인버터 (Inverter)	태양광 발전용으로서 직류전력(DC)을 교류전력(AC)으로 변환하고, 최대 용량이 50킬로와트를 초과하는 것으로 한정한다.
9	레이 업 머신 (Lay-Up Machine)	태양전지 모듈 제조용으로서 태양전지 스트링(String)을 일정한 간격으로 배열할 수 있는 것으로 한정한다.
10	화학증착 반응기 (Chemical Vapor Deposition Reactor)	태양전지용 폴리실리콘 제조용으로서 내부온도를 섭씨 1천도 이상 유지하기 위한 전력(Power) 공급설비를 갖추고 있고, 삼염화실란(Trichlorosilane)을 열분해하여 봉(Rod) 형태의 폴리실리콘을 제조할 수 있는 것으로 한정한다.
11	압축기	태양전지용 폴리실리콘 제조에 사용되는 염산ㆍ수소 또는 실란가스를 압축하는 것으로서 이물질(異物質)에 의한 오염방지 및 누설방지를 위해 2단계 밀봉구조를 갖는 비윤활식인 것으로 한정한다.
12	전기 히터 (Electric Heater)	태양전지용 폴리실리콘의 원료인 삼염화실란(Trichlorosilane)의 제조에 사용되는 사염화실란(Silicon Tetra Chloride) 및 수소를 가열하는 라디언트(Radiant) 방식(Type)의 것으로서 대류열과 복사열을 이용하여 최대 섭씨 400도 이상 가열할 수 있고, 최대 용량이 100킬로와트 이상인 것으로 한정한다.
13	슬림 로드 커터 (Slim Rod Cutter)	태양전지용 폴리실리콘 슬림로드 제조용으로서 폴리실리콘 또는 폴리실리콘 잉곳을 가로 및 세로 각각 5밀리미터 이상 15밀리미터 이하의 크기로, 길이는 2미터 이상의 크기로 절단할 수 있는 것으로 한정한다.
14	슬림 로드 풀러 (Slim Rod Puller)	태양전지용 폴리실리콘의 슬림로드 제조용 설비로서 폴리실리콘을 녹인 후 지름 5밀리미터 이상 15밀리미터 이하의 크기로, 길이 2미터 이상의 슬림로드를 인발할 수 있는 것으로 한정한다.
15	적외선 분광기	태양전지용 폴리실리콘의 품질검사용 설비로서 단결정 폴리실리콘의 불순물을 1피피비(ppb) 이하까지 측정할 수 있는 것으로 한정한다.
16	컬럼 트레이 (Column Tray)	태양전지용 폴리실리콘 제조용 증류탑(Column)의 부분품으로서 원료로 사용되는 삼염화실란(Trichlorosilane)에 포함된 불순물을 1피피비(ppb) 이하까지 정제할 수 있는 것으로 한정한다.
17	태양전지 실리콘 웨이퍼 분류장비 (Silicon Wafer Sorter)	태양전지용 실리콘 웨이퍼를 크기ㆍ두께ㆍ저항 및 수명에 따라 등급별로 자동 분류할 수 있는 것으로 한정한다.
18	태양전지 실리콘 잉곳 소잉 장비 (Silicon Ingot Sawer)	태양전지용 실리콘 잉곳을 절단하는 장비로서 크기가 125밀리미터×125밀리미터 이상이고, 두께는 0.2밀리미터 이하인 단결정 혹은 다결정 실리콘 잉곳을 절단할 수 있는 것으로 한정한다.
19	태양전지 실리콘 잉곳 연마 장비 (Silicon Ingot Grinder)	태양전지용 단결정 혹은 다결정 실리콘 잉곳을 연마하는 것으로서 잉곳의 표면 조도(粗度)를 0.1마이크로미터 이하까지 가공할 수 있는 것으로 한정한다.
20	화학증착 반응기 전력공급 장치 (CVD Reactor Power Supply )	태양전지용 폴리실리콘 제조용 화학증착 반응기에 전력을 공급하는 장치로서 화학증착 반응기의 내부 온도를 최대 섭씨 1천도 이상 유지할 수 있는 것으로 한정한다.
21	화학증착 반응기 전력선 (CVD Reactor Bus-bar)	태양전지용 폴리실리콘 제조용 화학증착 반응기의 전력공급장치에서 반응기의 용기(Vessel)로 전력을 공급해주는 것으로 한정한다.
22	열처리로 (Furnace)	태양전지 제조용의 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 태양전지 제조용 웨이퍼 표면에 인쇄된 전극물질(paste)의 건조 및 소성을 위한 연속 열처리로로서 최대 가열온도가 섭씨 750도 이상이고, 크기가 156밀리미터×156밀리미터 이상인 웨이퍼를 시간당 최대 1천장 이상 처리할 수 있는 것 2. 확산열처리가 가능한 연속 또는 배치(Batch) 확산로로서 크기가 156밀리미터×156밀리미터 이상인 웨이퍼를 시간당 최대 700장 이상 처리할 수 있는 것
23	스크린 프린터 (Screen Printer)	웨이퍼에 전극을 인쇄하는 태양전지 제조용 장비로서 프린팅 정도 ±50마이크로미터 이하이고, 최대 프린트 속도가 초당 300밀리미터 이상이며, 크기가 156밀리미터×156밀리미터 이상인 웨이퍼를 시간당 최대 900장 이상 처리할 수 있는 것으로 한정한다.
24	증착기	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 웨이퍼 표면에 실리콘나이트라이드(SiN)막을 증착하는 태양전지 제조용의 것으로서 크기가 156밀리미터×156밀리미터 이상인 웨이퍼를 시간당 최대 900장 이상 처리할 수 있는 것 2. 빛을 흡수하여 전기를 생성하는 아몰포스 실리콘(a-Si) 막을 증착하는 박막태양전지 제조용의 것으로서 1천100밀리미터×1천300밀리미터 이상의 글라스를 시간당 최대 30장 이상 처리할 수 있는 것 3. 아몰포스실리콘(a-Si) 막 위에 금속(Metal) 반사막을 증착하는 박막태양전지 제조용의 것으로서 아르곤(Ar) 또는 산소(O2) 가스를 이용하여 글래스(Glass) 표면에 플라즈마를 발생시켜 증착하는 직류자기(DC Magnetron Sputtering) 방식인 것
25	단락(短絡) 제거기 (Edge Isolator 또는 Micro Blaster)	태양전지 측면의 단락을 제거하여 전기를 절연시키는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 레이저(Laser), 케미컬 또는 플라즈마를 사용하여 단락을 제거하는 것으로서 크기가 156밀리미터×156밀리미터 이상인 태양전지를 시간당 최대 900장 이상 처리할 수 있는 것 2. 레이저(Laser), 연삭기(Grinder) 또는 산화물을 사용하여 단락을 제거하는 것으로서 크기가 1천100밀리미터×1천300밀리미터 이상의 태양전지를 시간당 30장 이상 처리할 수 있는 것
26	자동 이송장치	태양전지 제조용웨이퍼 또는 글래스를 이송하는 것으로서 로봇팔방식 또는 레일방식이고, 수평 또는 수직 이송이 가능한 것으로 한정한다.
27	에칭기 (Saw Damage Etch)	케미컬을 사용하여 웨이퍼 표면을 에칭하거나 표면에 형성된 산화막(Phosphoric silicate glass layer)을 제거하는 태양전지 제조용의 것으로서 크기가 156밀리미터×156밀리미터 이상이고, 두께가 150마이크로미터 이상인 웨이퍼를 시간당 최대 1천200장 이상 처리할 수 있는 것으로 한정한다.
28	웨이퍼 검사기 (Wafer Inspection)	태양전지 제조용으로서 태양전지용 웨이퍼의 두께, 저항, 전자(電子) 소멸시간 또는 2차원 외형을 검사할 수 있고, 최대 처리능력이 크기가 156밀리미터×156밀리미터 이상인 웨이퍼를 기준으로 시간당 1천장 이상 처리할 수 있는 것으로 한정한다.
29	도포기 (Spin Coater)	크기가 156밀리미터×156밀리미터 이상인 웨이퍼를 회전시키면서 코팅액을 도포하는 태양전지 제조용의 것으로서 시간당 최대 500장 이상 처리할 수 있는 것으로 한정한다.
30	스퀘어 그라인더 (Square Grinder)	태양전지용 단결정 잉곳을 사각으로 가공하는 것으로서 직각도의 허용오차가 ±0.2˚ 이하이며, 중심선 평균 거칠기(Ra)가 4마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
31	글루잉 스테이션 (Gluing Station)	태양전지용 단결정 혹은 다결정 잉곳을 유리막대(Glass Beam)에 부착하거나 잉곳이 부착된 유리막대를 와이어소우(Wire Saw)의 워크피스 홀더(Workpiece Holder)에 부착하는 것으로서 각각의 최대 접착 속도가 시간당 10개 이상인 것으로 한정한다.
32	도가니 (Crucible)	태양전지용 잉곳 제조 시 폴리실리콘을 담는 단결정 또는 다결정 석영도가니로서 이산화규소(SIO2) 함량이 99퍼센트 이상인 것으로 한정한다.
33	단열재 (Insulation)	태양전지 제조용 열처리로에 사용되는 보온재로서 탄소 함량이 99퍼센트 이상이고, 용융점이 섭씨 3천도 이하인 것으로 한정한다.
34	흑연구조물 (Graphite)	태양전지 제조용 단결정 또는 다결정 잉곳 성장장치의 챔버 내부에 장착하는 것으로서 흑연함량이 98퍼센트 이상이고, 섭씨 3천도 이상의 온도에서 견딜 수 있으며, 가열기ㆍ도가니ㆍ쉴드ㆍ회전시스템ㆍ시드척(Seed Chuck)으로 구성된 것으로 한정한다.
35	세정기 (Initial, TCO, Blast, Final Cleaner)	박막태양전지 제조용투명전도막(TCO) 표면의 오염 물질을 제거하는 박막태양전지 제조용의 것으로서 사용되는 탈이온수(De-ionized water)의 온도가 섭씨 30도 이상 45도 이하인 것으로 한정한다.
36	레이저 스크라이빙 (Laser Scribing)	박막태양전지 제조용으로서 글래스(Glass) 표면에 증착된 투명전도막(TCO), 아몰포스실리콘(a-Si)막 또는 금속막을 레이저를 이용하여 일정한 간격으로 선을 긋는(Scribing) 것으로서 최대 가공 선폭이 200마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
37	경화기 (Cure)	박막태양전지 제조용으로서 가열압착(Lamination)된 이브이에이 시트(Ethylene Vinyl Acetate Sheet)를 경화하는 것으로서 열풍 건조 방식이며, 최대 가열온도가 섭씨 150도 이상인 것으로 한정한다.
38	막 측정기 (Surface Profiler)	박막태양전지 제조용 글래스(Glass) 표면에 증착된 막의 저항과 두께를 측정하는 것으로 한정한다.
39	솔더링 머신 (Preliminary Solder)	박막태양전지 제조용으로서 금속 전도막과 구리선의 접합을 위해 금속 전도막에 주석(Sn)을 초음파 진동 방식으로 부착하는 것으로 한정한다.
40	태양전지 저항 측정기	박막태양전지 제조용으로서 태양전지 회로 구성이 완료된 상태에서 각 태양전지간의 저항을 측정하는 것으로 한정한다.
41	빛 조사 열화기기 (Light Soaking Tester)	박막태양전지 제조용으로서 박막 태양 전지의 열화율 측정을 위하여 빛을 강제 조사(照射)하는 것으로서, 가열온도를 섭씨 45도 이상 유지할 수 있고, 조사량이 제곱미터당 800와트 이상인 것으로 한정한다.
42	헬륨 누출 검사기 (He Leak Detector)	박막태양전지 제조용으로서 진공 증착기 외부에 헬륨(He)을 분사하여 누출(Leak) 여부를 확인할 수 있는 것으로 한정한다.

품목순위	품 명	규격 및 용도
1	독립운전형 풍력발전 세트 (Stand-alone Wind Power Generating Set)	풍력에너지를 이용하여 전기를 생산하는 것으로서 정격출력이 100킬로와트 이하이고, 블레이드(Blade)ㆍ허브(Hub)ㆍ나셀(Nacelle)ㆍ발전기ㆍ제어시스템 및 그 부속품으로 구성된 것으로 한정한다.
2	계통연계형 풍력발전 세트 (Grid Connected Wind power Generating Set)	풍력에너지를 이용하여 전기를 생산하는 것으로서 정격출력이 100킬로와트를 초과하고, 블레이드(Blade)ㆍ허브(Hub)ㆍ나셀(Nacelle)ㆍ발전기ㆍ제어시스템 및 그 부속품으로 구성된 것으로 한정한다.
3	블레이드 (Wind Turbine Blade)	유리섬유 또는 카본섬유 재질로 제작된 풍력발전용으로서 길이가 7미터 이상인 것으로 한정한다.
4	제동장치 (Brake System)	풍력발전기의 주축(Main Shaft) 또는 요우(Yaw)장치 제동용으로서 유압 또는 전자기력으로 작동되는 디스크타입(Disk type)의 것으로 한정한다.[캘리퍼(Caliper), 라이닝패드(Lining Pad) 또는 가압용 유압장치를 포함한다]
5	증속 기어장치 (Transmission Gears)	저속의 풍력발전기 주축(Main Shaft)동력을 고속의 발전기축으로 전송하는 기어장치로서 2단 또는 3단의 증속단과 1:10 이상의 증속비(增速比)를 갖는 것으로 한정한다.
6	회전베어링 (Rolling Bearing)	다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 풍력발전기의 주축(Main Shaft) 또는 발전기(Generator)용 베어링으로서 볼 또는 롤러로 구성된 회전축용 대형 구름베어링 2. 풍력발전기의 피치(Pitch) 또는 요우(Yaw) 운동용 베어링으로서 내륜(內輪) 또는 외륜(外輪)에 치열(齒列)이 가공된 볼베어링 또는 롤러베어링
7	기어드모터 또는 감속 기어장치	풍력발전기의 요우장치(Yaw system) 또는 피치장치(Pitch system)의 구동장치로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 출력이 1.5킬로와트 이상인 유도형 전동기가 부착된 기어드모터 2. 서보(Servo) 모터에 부착되는 감속 기어장치
8	피치 컨트롤장치 (Pitch Control System)	풍력발전기의 블레이드(Blade) 회전각을 조정하는 장치로서 전동기, 비상전원용 배터리판넬(Battery Box), 회전각을 제어하는 컨트롤판넬(Control Box)로 구성된 것으로 한정한다.
9	냉각장치 (Cooling System)	풍력발전기용 냉각기로서 배관의 압력을 2바 이상으로 유지시키는 폐회로형식이고, 모터의 최대 용량이 1킬로와트 이상이며, 최대 분당 70리터 이상의 냉각수를 순환할 수 있는 것으로 한정한다.
10	영구자석 (Permanent Magnet)	풍력발전기에 설치되는 영구자석형 동기발전기의 로터(Rotor)에 사용되는 것으로서 네오디뮴(Nd), 산화철 및 붕소(b)의 합금 재질인 것으로 한정한다.[자석과 하우징(Housing)의 일체형도 포함한다]

다. 풍력에너지 생산용기자재 및 이용기자재

라. 수소 또는 연료전지 생산용기자재 및 이용기자재

품목순위	품 명	규격 및 용도
1	전해질 막-전극 접합체 (Membrane Electrode Assembly)	전기를 발생시키기 위해 전해질 막과 전극을 일체형으로 접합한 장치로서 활성면적이 1제곱센티미터 이상 600제곱센티미터 이하인 것으로 한정한다.
2	전해질막 (Electrolyte Membrane)	전해질 막-전극접합체 제조를 위한 불소계 전도성 멤브레인(Membrane)으로서 두께가 10마이크로미터 이상 200마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
3	전극용 촉매 (Catalyst for Fuel Cell Electrode)	전해질 막-전극접합체 제조용으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 백금 함량이 20퍼센트 이상 70퍼센트 이하인 것 2. 백금 및 루테늄의 총 함량이 20퍼센트 이상 70퍼센트 이하인 것
4	전도성 고분자 용액 (Conductive Polymer Solution)	전해질 막-전극접합체 제조용으로서 전도성(傳導性) 고분자용액 함량이 중량기준으로 5퍼센트 이상 20퍼센트 이하인 것으로 한정한다.
5	카본 페이퍼 (Carbon Paper)	전해질 막-전극접합체 제조용으로서 두께가 50마이크로미터 이상 500마이크로미터 이하인 것으로 한정한다.
6	카본 클로스 (Carbon Cloth)	전해질 막-전극접합체 제조용으로서 중량이 제곱미터당 100그램 이상 300그램 이하이고, 두께가 0.1밀리미터 이상 1밀리미터 이하인 것으로 한정한다.
7	개질기 (Reformer)	메탄올, 천연가스(LNG), 석유가스(LPG), 가솔린 또는 탄화수소 계열의 연료원으로부터 수소를 추출하는 장치로서 수소 최대 생산량이 시간당 12노말세제곱미터이상인 것으로 한정한다.
8	개질기용 촉매 (Catalyst for Reformer)	개질반응 또는 일산화탄소 전환에 사용되는 것으로 한정한다.
9	황화합물 제거용 촉매 또는 흡착제 (Catalyst & Absorbent for Sulfur Remover)	황화합물을 제거하기 위한 것으로서 주성분이 산화아연(ZnO), 활성탄 또는 제올라이트(Zeolite)인 것으로 한정한다.
10	수소저장장치 또는 수소저장용기 (Hydrogen Vessel)	수소를 저장할 수 있는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다. 1. 수소저장합금(Metal Hydride) 또는 나노파이버(Nano Fiber) 재질인 것 2. 수소압축용기로서 수소스테이션(H2 Fueling Station)용인 것
11	수소정제장치 (Pressure Swing Adsorption)	수소를 정제하기 위한 장치(Pressure Swing Adsorption)로서 수소스테이션(H2 Fueling Station)용으로 한정한다.
12	수소스테이션용 수소제조장치 (Hydrogen Generator for H2 Fueling station)	수소를 제조하는 장치로서 다음 각 호의 모든 것이 인라인으로 구성된 것으로 한정한다. 1. 수소 최대 생산량이 시간당 20노말세제곱미터 이상인 것 2. 수소 정제장치 3. 수소를 최소 350바 이상의 압력으로 압축할 수 있는 압축기
13	수소 충전기 (Hydrogen Dispenser)	수소연료전지 자동차에 350바 또는 700바의 압력으로 수소를 충전시키는 것으로서 수소스테이션(H2 Fue-ling Station)용의 것으로 한정한다.
14	연료전지 시스템 (Fuel Cell System)	천연가스(LNG), 석유가스(LPG), 소화조가스(ADG), 쓰레기 매립지가스(LFG), 코크오븐가스(COG) 또는 수소를 연료원으로 하여 전기를 발생시키는 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것으로 한정한다.(연료전처리시스템, 스택모듈 또는 전력변환시스템을 포함한다) 1. 연료전지의 전해질이 용융탄산염(Molten Carbonate)이고, 정격출력이 250킬로와트 이상인 것 2. 연료전지의 전해질이 고체 산화물(Solid Oxide)이고, 정격출력이 1킬로와트 이상인 것 3. 연료전지의 전해질이 인산(Phosphoric Acid)이고, 정격출력이 200킬로와트 이상인 것
15	스택 모듈 (Stack Module)	연료와 산소의 전기화학 반응을 통하여 전기를 생산하는 것으로서 전해질이 용융탄산염 또는 인산이고, 정격출력이 100킬로와트 이상인 것으로 한정한다.
16	전력변환 시스템	스택모듈에서 생산된 직류전기를 교류전기로 변환하고, 용융탄산염 연료전지 시스템 전체를 제어하는 것으로서 정격출력이 250킬로와트 이상인 것으로 한정한다.
17	탄소복합체 분리판 (Carbon Composite Bipolar Plate)	고분자형 연료전지 제조용으로서 면적이 50제곱센티미터 이상이고, 두께는 0.5밀리미터 이상이며, 탄소복합체인 것으로 한정한다.
18	초순수제조장치 (Water Treatment System)	연료전지시스템용 초순수 제조 장치로서 최대 생산량이 시간당 100리터 이상인 것으로 한정한다.
19	가습기 (Humidifier)	용융탄산염 연료전지의 연료를 가습하는 것으로서 스택(Stack)으로부터 방출되는 열을 회수하는 열교환 기능이 있고, 최대 섭씨 640도 이상의 온도 내구성을 가지는 것으로 한정한다.
20	공기가열용 히터 (Air Heater)	용융탄산염 연료전지의 공기 가열용으로서 최대 가열능력이 시간당 8십만킬로칼로리 이상인 것으로 한정한다.

마. 바이오에너지 생산용기자재 및 이용기자재

품목순위	품 명	규격 및 용도
1	증기터빈 발전세트 (Turbine/Generator Related with Bio)	바이오 우드칩 보일러와 연결된 것으로서 발생된 증기를 이용하여 전기를 생산하는 것으로 한정한다.
2	바이오 우드칩 보일러 (Bio Wood-chip Boiler)	우드칩을 연료로 사용하는 보일러(Boiler)로서 최대 증기발생량이 시간당 5톤 이상인 것으로 한정한다.
3	화격자 시스템 (Grate System Related with Bio Wood-chip Boiler)	우드칩 보일러 연소실 내에 설치하는 것으로서 연소효율이 97퍼센트 이상이며, 주철(Cast Iron)로 제조된 그레이트(Grate), 특수 내열강 재질의 그레이트바(Grate bar), 왜건(Wagon), 베어링 및 유압장치로 구성된 것으로 한정한다.

바. 해양에너지 생산용기자재 및 이용기자재

품목순위	품 명	규격 및 용도
1	조력 발전 세트 (Tidal Power Generating Set)	해수의 조수간만에 의해 발생하는 낙차를 이용하여 수차의 러너(Runner) 및 수차축(Shaft)을 회전시켜 발전기를 가동시키는 것으로서 최대 출력이 10메가와트 이상인 조력용 수차, 발전기 및 구성품을 포함하는 것으로 한정한다.

품목순위	품 명	규격 및 용도
1	에너지 플랜트 (Energy Plant)	보드제조 과정중 발생하는 목재 부산물을 주 연료로 하여 보드생산 공정에 필요한 열에너지를 생산 및 공급하는 소각로로서 최대 생산열량(Firing Capacity)이 시간당 10메가와트 이상이고, 열효율이 95퍼센트 이상인 것으로 한정한다.

사. 폐기물에너지 생산용기자재 및 이용기자재